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Planning de travail:

· A DEFINIR	Lancement du projet, présentation des objectifs.
· A DEFINIR	Remise des dossiers, premier entretien de synthèse.
· A DEFINIR	Remise des dossiers et des maquettes Packet tracer.
· A DEFINIR	Présentation des projets.


Activité à réaliser :

Votre travail devra prendre la forme d’un dossier relié présentant les activités suivantes :

· Proposer et justifier le choix de votre solution technique pour le réseau du site de Paris.

· Déterminer la liste des équipements nécessaires à la mise en réseau de l’entreprise GSB.

· Proposer un plan d’adressage IP : vous proposerez le type d’adressage IP qui vous semble le plus adapté à l’architecture recherchée.

· Réaliser un plan de (configuration de l’architecture du réseau de l’entreprise GSB, (avec l’outil Visio ou YED) : identifier les adresses réseaux, les Vlans, les équipements d’interconnexions (switch, routeur).

· Réaliser un tableau d’affectation des ports des commutateurs dans les vlans 

· Réaliser une maquette de votre solution avec l’outil de simulation Packet Tracer (pour faciliter la réalisation de la maquette, configurez 2 hosts au maximum par vlan et par étage).

· Présenter les différents fichiers de configuration commentés


La présentation fera l’objet d’un oral présentant votre solution ainsi qu’une démonstration sous Packet tracer.
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CAHIER DES CHARGES
Description du Système Informatique
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Le système informatique

Sur le site parisien, toutes les fonctions administratives (gestion des ressources humaines, comptabilité, direction, commerciale, etc.) sont présentes. On trouve en outre un service labo-recherche, le service juridique et le service communication.

La salle serveur occupe le 6ème étage du bâtiment et les accès y sont restreints (étage accessible par ascenseur à l'aide d'une clé sécurisée, portes d'accès par escalier munies d'un lecteur de badge, sas d'entrée avec gardien présent 24h/24).  

Les serveurs assurent les fonctions de base du réseau (DHCP, DNS, Annuaire et gestion centralisée des environnements) et les fonctions de communication (Intranet, Messagerie, Agenda partagé, etc.). 
On trouve aussi de nombreuses applications métier (base d'information pharmaceutique, serveurs dédiés à la recherche, base de données des produits du laboratoire, base de données des licences d'exploitation pharmaceutique, etc.) et les fonctions plus génériques de toute entreprise (Progiciel de Gestion Intégré avec ses modules RH, GRC, etc.). 
Un nombre croissant de serveurs est virtualisé.  

Constitué autour de Vlans, le réseau segmente les services de manière à fluidifier le trafic.

Les postes client doivent obtenir une adresse IP dynamiquement à partir du serveur DHCP se trouvant au sixième étage.
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Répartition des services

Chaque étage dispose d'une baie de brassage qui le relie à la baie centrale de la salle serveurs. (Type de liaison et topologie à définir).

Toutes les salles de réunion sont équipées d'un point d'accès Wifi positionné par défaut dans le VLAN "Visiteurs" qui autorise uniquement un accès Internet. 

Chaque salle de réunion dispose d'un vidéoprojecteur, d'enceintes et d'un tableau numérique interactif. 
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L'organisation des Vlans est la suivante :

	N° VLAN
	Service(s)
	Nb de hosts

	10
	Réseau & Système
	35

	20
	Direction / DSI
	15

	30
	RH / Compta / Juridique 
	45

	40
	Communication / Rédaction
	20

	50
	Développement
	30

	60
	Commercial
	25

	70
	Labo-Recherche
	25

	80
	Cafétéria
	10

	90
	Secrétariat Administratif
	50

	150
	Visiteurs
	60

	200
	Démonstration
	15

	300
	Serveurs
	55

	400
	Sortie
	Non défini
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L’interconnexion des Vlans doit être faite par un routeur.
Le Vlan Visiteurs est présent à tous les étages.


Répartition des services dans le bâtiment :
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